{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":8,"n_cols":14,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[8,0,8,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年水性木器涂料产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了2家单位的3批次产品。其中，生产领域1家企业2批次，流通领域1家经销单位1批次。\n所检项目全部符合标准。\n依据GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》等标准，对VOC含量，苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］，乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚），甲醛含量，可溶性重金属含量[镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量]，总铅（Pd）含量，干燥时间（表干、实干），贮存稳定性［（50±2）℃，7d］，不挥发物，附着力（划格间距2mm），细度，抗粘连性［500g，（50±2）℃/4h］，耐碱性（50g/L NaHCO!3!，1h），贮存稳定性［（50±2）℃，7d］，耐水性[耐水性（24h）、耐沸水性（15min）]，硬度（擦伤），耐污染性（1h）（耐醋、耐绿茶），耐醇性（50%，1h），耐划伤性（100g），耐干热性［（70±2）℃，15min］，涂膜外观等21个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2023年水性木器涂料产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"流通领域","沐韵净味抗划水性木器色面哑光","市北区蓝水一佳建材行","92370203MA3WHLR2X3","阿克苏诺贝尔装饰涂料（廊坊）有限公司","2023-06-27/PK0132613001","2.5kg/桶","多乐士","所检项目符合标准","/","2023-08-15","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","水性白色封闭底漆","青岛展辰新材料有限公司","913702836678663556","/","2023-06-19/S2306190001/30057182","20kg/桶 ZW29016","展辰","所检项目符合标准","/","2023-06-29","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","水性七分哑清面漆","青岛展辰新材料有限公司","913702836678663556","/","2023-06-12/S230612001/30017538","20kg/桶 ZW55017","展辰","所检项目符合标准","/","2023-06-29","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}