{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年广播通信铁塔及桅杆产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了生产领域10家企业10批次产品。所检项目全部符合标准。\n依据GY 5077-2007《广播电视微波通信铁塔及桅杆质量验收规范》等标准，对材料规格，钢材的化学成分，钢材的机械性能，焊接结构尺寸，焊缝内部质量，螺栓螺母硬度，螺母的保证载荷和螺栓的楔负荷，相关法兰螺栓通过率，塔节装配尺寸偏差，拼装塔节中螺栓通过率，防腐层厚度，镀锌的附着性，镀锌层的均匀性，喷涂层的结合强度，防腐层外观，零部件尺寸，焊接外观质量等17个项目进行了检验。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2023年广播通信铁塔及桅杆产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"生产领域","微波塔","中电装备青岛豪迈钢结构有限公司","9137028166450739X6","/","2023-07-16//","86m","/","所检项目符合标准","/","2023-08-04","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"生产领域","通信塔","青岛武晓集团股份有限公司","91370200706493783J","/","2023-07-20//","60m","/","所检项目符合标准","/","2023-07-24","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"生产领域","通信塔","青岛艺川钢结构有限公司","9137028175693468XP","/","2023-07-12//","30m","/","所检项目符合标准","/","2023-07-26","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"生产领域","通信塔","青岛炫昌能源装备有限公司","91370283760282856Q","/","2023-07-20//","28.5m","/","所检项目符合标准","/","2023-07-28","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"生产领域","通信塔","青岛信和钢结构有限公司","91370281763605278N","/","2023-07-10//","35m","/","所检项目符合标准","/","2023-07-27","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"生产领域","通信塔","青岛强力钢结构有限公司","913702817372920444","/","2023-07-03//","80m","/","所检项目符合标准","/","2023-07-25","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"生产领域","通信塔","青岛久源钢结构有限公司","913702816752910616","/","2023-06-28//","40m","/","所检项目符合标准","/","2023-07-25","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"生产领域","通信塔","青岛海汇铁塔机械有限公司","91370283780396199R","/","2022-11-15//","40m","/","所检项目符合标准","/","2023-07-28","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"生产领域","通信塔","青岛鼎兴钢结构工程有限公司","91370281770289939D","/","2023-6-10//","45m","/","所检项目符合标准","/","2023-07-25","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"生产领域","通信塔","青岛金顺钢结构有限公司","913702816612558956","/","2023-05-20//","25m","/","所检项目符合标准","/","2023-07-26","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}